**DEYE - Felicity upgrate**

Βάζουμε το wifi dongle στον Inverter.

Χρησιμοποιώντας λαπτοπ κανουμε ασύρματη σύνδεση με το dongle.

Μπαινουμε στο site 10.10.100.254

Εισαγουμε κωδικούς username και password : admin, admin

Στη συνέχεια επιλέγουμε upgrade inverter και εισάγουμε το αρχείο που θα βρείτε στη σελίδα μας [Λογισμικό – Arestipower](https://www.arestipower.gr/category/logismiko/).